;Espesor##LENGTH##MILLIMETERS;Ancho Útil##LENGTH##MILLIMETERS;Tipo_panel##OTHER##;Tipo_panel_extremo##OTHER##;Longitud de fabricación Estándar (m)##OTHER##;Longitud de fabricación Especial (m)##OTHER##;Peso (kg)##OTHER##;Conductividad térmica declarada##HVAC_THERMAL_CONDUCTIVITY##WATTS_PER_METER_KELVIN;Transmitancia térmica##HVAC_COEFFICIENT_OF_HEAT_TRANSFER##WATTS_PER_SQUARE_METER_KELVIN;Resistencia térmica##HVAC_THERMAL_RESISTANCE##SQUARE_METER_KELVINS_PER_WATT;Referencia de producto##OTHER##;Tipo de junta##OTHER##;Normas de referencia##OTHER##;Garantia##OTHER##;Material núcleo aislante##OTHER##;Material cara exterior e interior##OTHER##;Perfilado cara exterior##OTHER##;Perfilado cara interior##OTHER##;Modelo##OTHER##;Fabricante##OTHER##;Recubrimientos##OTHER##;Espesor de la chapa disponibles (mm)##OTHER##;Clasificación reacción ante el fuego##OTHER##;Certificados##OTHER##;Aplicación##OTHER##;URL##OTHER##;Información técnica##OTHER##;IfcExportAs##OTHER##;IfcExportType##OTHER##;CobieCategory##OTHER##;GubimclassCode##OTHER##;GubimclassDescription##OTHER##;OmniclassCode##OTHER##;OmniclassDescription##OTHER##;Uniclass2015Code##OTHER##;Uniclass2015Description##OTHER##;Uniformat2010Code##OTHER##;Uniformat2010Description##OTHER##;EditionNumber##OTHER##;IssueDate##OTHER##;Version##OTHER##
HI-Quadcore 2.0 F40 estandar-estandar;40;1120;Panel_HI_QuadCore 2.0 F40_estandar-estandar : HI-Quadcore 2.0 F40 estandar-estandar;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 F40_estandar-estandar : HI-Quadcore 2.0 F40 estandar-estandar;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);9.85;0.019;0.46;2.22;HI-QuadCore 2.0 F 40;DJ;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Estandar;Estandar;HI-Quadcore 2.0 F40;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Paredes, Techos y particiones;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-f40/;IfcWallStandardCase;IfcWallStandardCaseType;Panel;30.20.10.30;Particiones interiores de paneles prefabricados;23.25.40.11;Fixed Partitions;Pr_25_30_28;Metal composite panels;C1010100;Fixed Partitions;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 F40 liso-liso;40;1120;Panel_HI_QuadCore 2.0 F40_liso-liso : HI-Quadcore 2.0 F40 liso-liso;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 F40_liso-liso : HI-Quadcore 2.0 F40 liso-liso;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);9.85;0.019;0.46;2.22;HI-QuadCore 2.0 F 40;DJ;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Liso;Liso;HI-Quadcore 2.0 F40;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Paredes, Techos y particiones;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-f40/;IfcWallStandardCase;IfcWallStandardCaseType;Panel;30.20.10.30;Particiones interiores de paneles prefabricados;23.25.40.11;Fixed Partitions;Pr_25_30_28;Metal composite panels;C1010100;Fixed Partitions;1;may-26;RVT_21
HI-Quadcore 2.0 F40 liso-microperfilado;40;1120;Panel_HI_QuadCore 2.0 F40_liso-microperfilado : HI-Quadcore 2.0 F40 liso-microperfilado;Extremo_Panel_HI_QuadCore 2.0 F40_liso-microperfilado : HI-Quadcore 2.0 F40 liso-microperfilado;2,0 a 13,5 m;13,5 a 16 m (transporte especial);9.85;0.019;0.46;2.22;HI-QuadCore 2.0 F 40;DJ;UNE-EN 14509:2014 para paneles, UNE EN 10327:2007 para recubrimiento galvanizado, UNE EN 10169:2011 para recubrimientos orgánicos;Hasta 25 años prestaciones funcionales, hasta 35 años para sus recubrimientos;QuadCore 2.0;Acero estructural S220GD;Microperfilado;Liso;HI-Quadcore 2.0 F40;Huurre Iberica;Consultar ficha tecnica;Exterior [0.5, 0.6, 0.7], Interior [0.5, 0.6, 0.7];Euroclase B,s1,d0;Marcado CE, FM Approval ;Paredes, Techos y particiones;www.huurreiberica.com;https://www.huurreiberica.com/producto/hi-quadcore-2-0-f40/;IfcWallStandardCase;IfcWallStandardCaseType;Panel;30.20.10.30;Particiones interiores de paneles prefabricados;23.25.40.11;Fixed Partitions;Pr_25_30_28;Metal composite panels;C1010100;Fixed Partitions;1;may-26;RVT_21
